AP版本更迭表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AP型号 | 版本 | 更新内容 |
| AP360C  （原版本：V6.8） | V6.9 | 1．基于V6.8，增加插电即开机功能。 |
| V7.1 | 2. 基于V6.8，增加高压渐变 |
| V7.2 | 3.基于V6.8，增加插电即开机；增加高压渐变 |
| AP360S  （原版本：V4.9） | V5.1 | 1.基于V4.9，增加插电即开机功能。 |
| V5.2 | 1.基于V4.9，增加高压渐变。 |
| V5.3 | 1.基于V4.9，增加插电即开机；增加高压渐变。 |
| V5.4 | 1,基于V5.3，增加上电时，对能否自动开机进行模式选择。 |
| V5.5 | 1.基于V5.4，去掉stop挡位。 |
| AP368  （原版本：V1.6） | V1.7 | 1.基于V1.6，增加插电即开机功能。 |
| V1.8 | 1.基于V1.7，清洗时间设定为3个月。 |
| V1.9 | 1.基于V1.8，增加上电时，对能否自动开机进行模式选择。 |